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第一章 公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：
一、项目编号：330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152
二、公告期限：5个工作日
[bookmark: PO_15528_PM004]三、采购项目内容、数量及预算 
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍

	1
	杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目
	1
	批
	198
	详见采购文件



四、合格投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求：无
投标人的特定条件：无
五、获取招标文件
1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2026-09-10 09:00:00。
2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。
3.招标文件免费获取。
六、投标截止时间、地点和形式
[bookmark: PO_15528_PM015]投标截止时间：2026-09-10 09:00:00。
本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。
备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)
本项目拒绝接受纸质投标文件。
七、开标时间及地点：
[bookmark: PO_15528_PM015_1][bookmark: PO_15528_PM016_1]本次招标将于2026-09-10 09:00:00时整在浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标。
本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。
	开评标现场咨询电话
	开标室：
0571-88901816
	评标室：
0571-88907792


八、电子交易平台的网络地址和登录方法
（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/
（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。
九、其他：
（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院
（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询
	机 构
	浙江省政府采购中心

	地 址
	浙江省杭州市西湖区宝石一路3号

	网 站
	浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询）

	咨询事项
	联系人
	联系方式
	传真
	备注

	项目联系人
（A岗）
	柯女士
	0571-88901833
	[bookmark: PO_15528_PM034]/
	[bookmark: PO_409_PM001385]四楼采购二部

	项目协办人
（B岗）
	马先生
	0571-88907708
	/
	

	部门负责人
	邵女士
	0571-88907750
	/
	

	项目监督
	张先生
	0571-88907707
	/
	四楼（财务监督部）

	网站系统问题
	客  服
	95763
	/
	注册、账号、系统操作等



十一、采购需求咨询
	[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PRC_TABLE_1_1_2]单位
	杭州电子科技大学

	地 址
	浙江省杭州市钱塘区白杨街道高教社区2号大街1158号

	咨询事项
	联系人
	联系方式

	评分标准、采购需求
	宫老师
	15201521819

	质疑
	李老师
	0571-86915026



十二、同级政府采购监督管理部门
名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）
地   址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼 
联系人：匡老师
监督投诉电话：0571-87227986（投诉专用电话）
预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。
[bookmark: _Toc29498][bookmark: _Toc496796636][bookmark: _Toc28768][bookmark: 投标人须知]
第二章 投标人须知
前附表
	序号
	内容
	要求

	1
	项目名称及数量
	详见《公开招标采购公告》三

	2
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠措施
	1.项目属性（货物类）
2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）
采购标的：详见“一、货物清单”，所属行业：工业
3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予  10%  的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。

	6
	促进绿色发展有关政策
	投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

	7
	首台套政策
	首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

	8
	询问和质疑
	根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。

	9
	是否允许采购进口产品
	不允许进口产品。

	10
	本国产品优惠措施 
	政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含适用本国产品标准的货物：□否    ☑是，适用本国标准的货物：AI服务器、GPU加速卡
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	11
	是否允许转包与分包
	转包：否
[bookmark: PO_15528_PM044]分包：不允许分包。
不允许分包的理由：我院委托贵单位公开招标的杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目，鉴于我院属于重点公共安全防范单位，且院内场所人员密集，监管安全及消防安全要求高，要求供应商能确保项目实施高效、稳定、安全，如遇紧急状况能迅速准确响应。为减少履约期间的协调工作，有效保障我院安防设施安全稳定运行，因此本项目不接受联合体投标及分包。

	12
	联合体投标
	[bookmark: PO_15528_PM007_1]不允许联合体投标。
不允许联合体的理由：我院委托贵单位公开招标的杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目，鉴于我院属于重点公共安全防范单位，且院内场所人员密集，监管安全及消防安全要求高，要求供应商能确保项目实施高效、稳定、安全，如遇紧急状况能迅速准确响应。为减少履约期间的协调工作，有效保障我院安防设施安全稳定运行，因此本项目不接受联合体投标及分包。

	13
	是否现场踏勘
	不组织现场踏勘。

	14
	是否提供演示
	不进行演示。

	15
	是否提供样品
	不要求提供样品。

	16
	投标文件组成
	投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。
投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。

	17
	电子交易平台登录方法
	第一步：供应商登记
投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）；
第二步：申请CA
投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；
第三步：下载客户端
投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；
第四步：具体流程
详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）
提醒：
1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。
2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。

	18
	投标文件的递交与接收
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。
投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。
投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：
1.未按规定密封或标记的；
2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；
3.超过投标截止时间送达的。

	19
	投标撤销（撤回）
	1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。
2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。

	20
	中标结果公告
	中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标供应商为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告；中标供应商提供的产品为本国产品的（不适用本国产品标准的货物类产品除外），其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（如有）将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。

	21
	中标供应商放弃中标赔偿责任
	中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。

	22
	履约保证金
	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

	23
	付款方式
	国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。
根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。）

	24
	投标文件有效期
	90天

	25
	合同签订时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	26
	招标方代理费用
	0元

	27
	解释权
	本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。




一、总  则
（一）适用范围
仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义 
1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。
2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。
8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（三）投标人及委托有关说明
1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。
（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）询问和质疑
1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
2.投标人的询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。
3.投标人的质疑
3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对评分标准及招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。
3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑函应当包括下列内容：
a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b.质疑项目的名称、编号；
c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d.事实依据；
e.必要的法律依据；
f.提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
（六）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。
2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。
3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二、投标文件的编制
（一）投标文件编制工具
投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。
（二）投标文件的组成
本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。
“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。
电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。
注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（三）投标文件的效力
电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。
（五）投标文件的有效期
1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。
2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（六）投标文件的签署和包装
1.电子投标文件部分： 
（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：
（1）储存形式：U盘、DVD 
（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。
（七）投标报价
1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。
3.投标报价金额到分为止。
4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。
5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。
6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
（八）串通投标认定
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
（九）投标无效的情形
在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
3.仅提供备份投标文件的；
4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；
5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；
6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；
8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
9.评标委员会根据本章“二、投标文件的编制”“（七）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
10.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；
11.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
13.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
15.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；
16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.投标人被视为串通投标的；
18.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；
19.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；
20.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；
21.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；
22.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
（十）错误修正
电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（十一）采购过程中的异常情况及处理措施
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：
1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4.病毒发作导致不能进行正常操作的；
5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
三、开、评标程序及评标委员会的评审程序
（一）组织开标
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。
2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。
3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。
4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。
解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。
5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。
6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。
8.在电子交易平台上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
（二）组织评标程序
招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。
2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。
3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。
5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。
8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
（三）评审程序
1.在评审专家中推选评标委员会组长。
2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。
6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 
8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
四、评审原则
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。
3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。
4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
五、确定中标供应商的原则
 1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。
 2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。
 3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。
六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
（二）履约保证金
1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。
2.按合同约定办理履约保证金退还手续。
七、货款的结算
货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。
资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。
预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：
1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；
2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；
3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。
4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。
备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。
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第三章 评标办法及评分标准
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
中标候选人：总得分排名第一的投标人
二、分值的计算
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，
其中评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 
技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
投标人评标总得分=投标报价得分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：
在评审时对符合“第二章 投标人须知”第四点中小企业优惠措施的投标报价给予扣除；在评审时对符合“第二章 投标人须知”第十点本国产品优惠措施的投标报价给予20%的扣除。同时满足以上两项条件时，扣除按叠加计算,具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。
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三、评标内容及标准
	[bookmark: _Toc24960]序号
	评分类型
	评分标准
	分值
	打分方法

	1
	报价
	(评标基准价／有效投标报价)*最大分值
	30
	

	1
	技术
	对提供的性能指标及技术参数提供逐条逐项的答复、说明、解释和实质响应（详见 第四章 招标需求/详细技术指标）：
符合明确指标参数得38分；标注“★”的，属负偏离或缺漏项的每项扣1分；未标注“★”的，属负偏离或缺漏项的每项扣0.5分；累计扣完为止。
注：如指标参数中有要求提供证明材料佐证的，未提供的视为负偏离。
	38
	客观分


	2
	技术
	除政府强制节能产品以外的环境标志产品评审（2分）：
1.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得2分。
	2
	客观分


	3
	技术
	投标人需提供针对本项目建设方案，总体要求的理解、建设重点难点分析，需考虑投标产品的合理性、针对性和完整性，满足招标人要求程度和适用性。
（最高5分，评分分值：0、1、2、3、4、5）
	5
	主观分

	4
	技术
	项目实施方案：
根据投标人提供的安装调试方案的完整性与实操性，以及人员和时间安排的明确性进行评分。
1.投标人提供的针对本项目的完整的安装调试方案（最高2分，评分分值：0、0.5、1、1.5、2）。
2.明确交货时间、服务人员的数量及分工情况（最高2分，评分分值：0、0.5、1、1.5、2）。
	4
	主观分

	5
	商务资信
	质保期要求：详见商务要求。
	3
	客观分

	6
	商务资信
	售后服务方案（详见商务要求）：
针对本项目采购需求及特点，对投标人提供的售后服务方案的全面性、详细性及可行性综合评分。方案内容包括但不仅限于：服务内容、服务承诺、服务方式、人员配备、应急服务等。
（最高3分，评分分值：0、1、2、3）
	3
	主观分

	7
	商务资信
	质量故障维修响应：
针对使用过程中出现的非人为因素质量问题，对供应商的维修响应能力进行评分。
1.对用户系统或设备故障的响应（最高2分，评分分值：0、0.5、1、1.5、2）；
2.响应时间（最高1分，评分分值：0、0.5、1）；
3.针对各类故障的具体处理方案（含常见问题解决措施、备件替换等）（最高2分，评分分值：0、0.5、1、1.5、2）。
	5
	主观分

	8
	商务资信
	技术培训方案：
根据投标人提供的培训方案进行评分。方案内容包括但不限于：培训对象、课时安排、师资力量安排等情况。
（最高2分，评分分值：0、0.5、1、1.5、2）
	2
	主观分

	9
	商务资信
	其他要求：详见商务要求。
	2
	客观分


	10
	商务资信
	投标人技术力量情况：详见商务要求。
	3
	客观分

	11
	商务资信
	经验或业绩要求：详见商务要求。
	3
	客观分
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第四章 招标需求

特别说明：
1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。
2.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。
3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。
4.投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。
[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_FILE_1_1_0][bookmark: _Toc496796639]
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一、货物清单
	序号
	名称
	详细技术指标（很重要，要求详细填写。供应商按技术指标响应。）
	数量

	1
	AI服务器
（核心产品）
	详见AI服务器（核心产品）参数要求
	1

	2
	AI管理平台
	AI管理平台（与AI服务器相互兼容）数据管理、算法开发、训练管理、推理部署、镜像管理、推理管理、AI调度等等。
	1

	3
	GPU卡1
	显存容量≥24GB GDDR6X，显存带宽≥1000GB/s，FP16张量算力≥330 TFLOPS，FP32算力≥82 TFLOPS，INT8算力≥660 TOPS，CUDA 核心数量≥16000，最大功耗不高于450W。
	4

	4
	GPU卡2
	显存容量≥80GB HBM2e，显存带宽≥2000GB/s，FP16/BF16张量算力≥1670 TFLOPS，FP32张量算力≥835 TFLOPS，INT8算力≥3340 TOPS，CUDA 核心数量≥14590，最大功耗不高于350W。
	2

	5
	GPU卡3
	显存容量≥32GB GDDR7，显存带宽≥1790GB/s，FP16张量算力≥419 TFLOPS，FP32算力≥100 TFLOPS，INT8算力≥830 TOPS，CUDA 核心数量≥21700，最大功耗不高于580W。
	8

	










AI服务器（核心产品）参数要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	[bookmark: OLE_LINK5]*▲CPU
规格
	▲CPU 信息
	配置≥4颗ARM处理器，每颗CPU≥48核/48线程，每颗CPU主频≥2.6GHz，每颗CPU三级缓存≥48MB， 支持8通道内存，内存最大频率2933Mhz，TDP≤150W 

	
2
	产品规格
	▲主板规格
	▲主板支持的CPU 和内存情况
	主板最大支持4个ARM处理器，最大支持32个DIMM槽位

	3
	产品规格
	
	▲主板内存槽数量
	可扩展插槽数量应不少于32个

	4
	产品规格
	
	▲主板存储接口
	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种

	5
	产品规格
	
	▲PCIe 插槽接口
	符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	▲主板PCIe 插槽数量及规格
	最多支持3个PCIe4.0扩展槽位

	7
	产品规格
	
	特殊孔位
及接口
	\

	8
	产品规格
	
	▲板载网络
接口
	板载网络接口应不少于4个1GE 网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP 插槽数量
	\

	10
	产品规格
	▲内存规格
	▲内存数量
	≥16

	11
	产品规格
	
	▲内存规格
	≥DDR4

	12
	产品规格
	
	▲内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	▲存储规格
	硬盘类型
	\

	14
	产品规格
	
	▲硬磁盘实配容量
	实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMe SSD容量不小于1.92TB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	\

	16
	产品规格
	
	▲硬盘实配数量
	≥2块480GB SATA SSD盘，≥14块1.92TB NVMe SSD盘

	17
	产品规格
	
	▲硬盘插槽数量及规格
	8*2.5 SATA/SAS+2*2.5 NVMe/SATA/SAS

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	\

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS接口数
	≥8

	20
	产品规格
	SAS 直通卡规 格 (若支持SAS
直通
卡)
	SAS 直通卡 SAS 接口数量
	\

	21
	产品规格
	HBA 卡规格(若支持HBA
直通
卡)
	HBA 卡端口数量
	\

	22
	产品规格
	▲网络规格
	▲网口速率和数量
	配备不少于双端口25GE光口（含25GE模块），不少于8个200Gb网络接口

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	\

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	\

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	\

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	\

	27
	产品规格
	▲外部接口规格
	▲显示接口
	显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等

	28
	产品规格
	
	▲USB 接口
	配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0 等

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	\

	30
	
	
	其他接口
	\

	31
	产品规格
	▲电源规格
	▲电源冗余模式
	整机电源模块按 2+2冗余配置

	32
	产品规格
	
	▲电源模块数量
	≥4

	33
	产品规格
	
	▲电源功率
	配置2600W白金电源

	34
	产品规格
	
	▲电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	▲整机规格
	▲外观和结构
	服务器的零部件应紧固无松动， 可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度；
服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	▲尺寸（高
×宽×深）
	175mm×447mm×790mm

	37
	产品规格
	
	▲服务器导轨
	L型滑道

	38
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U) 比
	\

	39
	产品规格
	
	▲环境适应性
	工作温度5ºC～35ºC（41ºF～95ºF）

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	\

	41
	产品规格
	
	▲机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定

	
42
	产品规格
	
	▲噪声
	符合GB/T 9813.3的有关规定，在 产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大 于50dB

	43
	产品规格
	▲AI 计算单元规格
	▲AI 计算单元
	配置≥8块AI算力单元，单AI处理器性能：显存容量≥64GB，显存带宽≥1600GB/s，FP16算力≥280 TFLOPS，FP32算力≥75 TFLOPS，INT8算力≥560 TOPS，最大功耗不高于350W。卡间互联带宽≥392GB/s。

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	\

	45
	产品规格
	机柜规格
	▲机柜尺寸
	满足175mm×447mm×790mm规格服务器安装 

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	\

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	\

	48
	功能要求
	▲主板功能
	▲主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0接口、BMC 管理端口。

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	\

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	\

	51
	功能要求
	▲网络功能
	▲网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	▲CPU
功能
	▲计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	▲密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	支持内存校验或内存增强型纠错功能

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康状态上报
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断

	56
	功能要求
	
	SATA SSD单 die 故障隔离
	支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离

	57
	功能要求
	▲RAID卡功 能（若支持RAID卡）
	RAID 卡RAID 级别支持
	RAID 模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60

	58
	功能要求
	
	▲RAID 卡
BBU 单元
	含超级电容

	
59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD）
	\

	60
	功能要求
	
▲电源功能
	▲电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	▲电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	
▲整机功能
	▲散热方式
	支持风冷散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	\

	64
	功能要求
	▲管理系统功能
	▲BMC 固件基础功能
	1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能；
支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
支持日志信息导出和记录删除功能；
支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能；
支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等；
支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
支持设置口令策略功能；
支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
支持读取设备主板的工作环境温度功能；
支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能；
支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
支持BMC 固件设置的恢复出厂功
能

	65
	功能要求
	
	BMC 固件增强功能
	网络控制、安装提供图形访问界面网络；
设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；
c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	▲BIOS 固件基础功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
支持设置界面中英文显示切换功能；
支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能；
支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
支持安全启动功能；
支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
支持 RAID 识别和启动功能； 
支持串口重定向功能；
支持固件更新功能；
支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；
支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	▲远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	▲操作系统及驱动功能
	▲操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	\

	70
	功能要求
	
	▲操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络 接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	▲中文信息处理功能
	▲中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	\

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	\

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	\

	75
	安全要求
	▲关键部件安全要求
	▲关键部件安全要求
	CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	▲固件安全要求
	▲故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	▲内存故障智能预测和自愈修
复
	支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	\

	79
	安全要求
	
	▲PCIe 链路故障智能诊断
	支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	▲内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	▲内存、PCIe 卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	▲异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	▲BMC/BIOS
固件双镜像保护
	支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	▲CPU 核重启隔离
	支持CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	▲内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	\

	87
	安全要求
	
	安全启动
	\

	88
	安全要求
	▲系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	\

	89
	安全要求
	
	▲弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	▲白名单访问控制
	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	▲双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	▲二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	\

	94
	安全要求
	
	▲密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	▲敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	▲信息安全要求
	▲研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	\

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	\

	99
	安全要求
	
	增强要求
	\

	100
	安全要求
	▲物理安全
	▲物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	▲限用物质的限量要
求
	▲限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求

	102
	性能要求
	▲CPU
性能
	▲CPU 主频
	≥2.6GHz

	103
	性能要求
	
	▲单CPU 核数
	≥48

	104
	性能要求
	
	▲单CPU 末级缓存容量
	≥48MB

	105
	性能要求
	▲内存性能
	单内存模
块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	▲内存速率
	≥3200MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	\

	108
	性能要求
	▲RAID
卡性能
	▲RAID 卡缓存容量大小
	≥2G

	109
	性能要求
	FC HBA
卡性能
	FC HBA 卡
速率
	\

	110
	性能要求
	▲网络性能
	▲独立网卡速率
	≥2*25GE，≥8*200GE

	111
	性能要求
	
	▲板载网卡速率
	4*GE

	112
	性能要求
	▲电源
能耗
	▲电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	▲部件兼容性要求
	▲内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	▲固态存储兼容性
	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA 卡
兼容性
	

	116
	兼容要求
	
	RAID 卡兼
容性
	

	117
	兼容要求
	
	▲网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	
兼容要求
	
	▲功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	▲外设兼容性
	▲外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	▲软件兼容性
	▲数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	▲中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	▲平台软件
兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要
求
	SATA SSD
可靠性
	\

	125
	可靠性要求
	▲整机可靠性要求
	▲整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低 于30000h

	126
	可靠性要求
	
	▲风扇可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低 于30000h

	127
	可靠性要求
	
	▲部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	▲包装及运输要
求
	▲标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府 采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	▲服务响应
	▲服务响应
	提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
提供7*24技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	▲培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	▲服务周期
	▲服务周期
	产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	▲服务工具要求
	▲工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	\

	134
	服务要求
	
	▲驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	\

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	\

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	\

	138
	服务要求
	
	跨架构平
台应用兼容
	\

	139
	服务要求
	
	▲管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	▲增值服务
	▲厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	\

	142
	服务要求
	
	▲提供上门
服务
	供应商具备提供上门服务的能力
(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	\

	144
	供保要求
	▲供应链质量
	▲抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	▲供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货












二、系统功能要求（AI管理平台）
AI管理平台
	技术指标
	指标要求

	品牌
	与AI服务器相互兼容

	数据集管理
	大数据集后台上传
	支持远程服务器共享路径下的数据集大批量后台静默上传

	
	数据标注
	支持手动标注和自动标注。支持图像分类、目标检测、目标跟踪、语义分割，文本分类、中文分词、音频分类等多种标注类型。使用自动标注可以快速完成数据标注，为开发者节省 70% 以上的标注时间。

	
	标注数据集合并
	支持已标注数据集导入创建和合并到已有数据集

	
	数据增强
	提供了图像层面的增强方法，基于原始数据集单张图片进行转换操作，从而达成对数据集的扩充效果

	算法开发
	对接IDE
	支持用户本地开发环境（PyCharm，VSCode）对接平台调试和同步数据

	
	内置算法
	支持管理员内置算法

	
	算法创建
	支持上传算法或Fork已有算法

	训练管理
	深度学习框架
	支持TensorFlow，Pytorch，MindSpore，PaddlePaddlle，Keras，Caffe等深度学习框架

	
	分布式训练加速框架
	支持DeepSpeed、AscendSpeed、Megatron-LM分布式训练框架

	
	多算力统一调度
	支持X86 CPU、NVIDIA GPU、NVIDIA MIG、华为昇腾NPU卡、vNPU

	
	训练任务
	支持选择不同节点规格；支持单机单卡、单机多卡、多机多卡训练；全部任务页面可查看全部任务的ID、名称、任务类型、版本数、训练时长、状态、创建时间等信息，并对任务进行创建、停止、删除等操作。

	
	断点续训
	支持自动和手动断点续训，并可设置作业重启训练的次数

	
	大模型训练
	支持Mindformers大模型训练（X86/ARM+NPU）

	
	大模型微调
	支持LoRA/P-Turning微调，支持Llama-Factory和MindFormers（X86/ARM+NPU、X86+GPU）

	推理部署
	节点类型
	支持X86/arm CPU、NVIDIA GPU、NVIDIA MIG、华为昇腾NPU卡、vNPU节点推理

	
	服务类型
	支持发布为HTTP服务和GRPC服务

	
	灰度发布
	支持灰度发布，支持不同发布版本分流配置

	
	服务管理
	支持创建、启动、停止、编辑、回滚、删除等操作；支持查看服务名称、服务描述、状态、运行节点数/总节点数、调用失败次数/总次数、服务类型、创建时间等信息；支持查看具体的服务调用指南、监控信息、日志、部署记录；支持自定义推理脚本

	
	在线服务预测
	支持上传图片文件进行在线预测，支持预测 JPG、JPEG、PNG、BMP 格式的文件

	
	批量服务管理
	支持对图片数据进行批量推理；支持对批量服务任务进行编辑、Fork、启动、停止、删除、结果下载等操作

	
	大模型推理
	支持部署大模型，对外提供推理服务；支持主流推理框架(TensorRT-LLM、vLLM、MindIE-LLM)

	镜像管理
	公共镜像
	支持对管理员对公共镜像进行上传、删除等操作，支持更改Notebook默认镜像

	
	镜像上传和下载
	支持镜像打包下载

	
	镜像制作
	支持自定义镜像制作：基于Dockerfile 在线制作模式，将代码和工具上传，制作后生成私有镜像

	
	镜像分享
	支持将镜像分享给他人作为私有镜像

	
	镜像管理
	内置镜像仓库；支持镜像创建、修改、删除、查看，支持编辑镜像描述和镜像用途等信息，支持镜像搜索

	
	AI框架镜像预置
	提供TensorFlow，Pytorch，MindSpore，PaddlePaddlle，Keras，Caffe等深度学习框架可预置

	
	分布式训练镜像预置
	提供DeepSpeed、AscendSpeed、Megatron-LM等分布式训练加速框架可预置

	设备管理
	设备可视化
	★为直观方便查看系统设备信息和状态，简化运维、减低排障难度，管理平台界面支持服务器硬件节点管理和运维的所见即所得功能：提供服务器前后面板真实视图，基于前后面板视图展示服务器的电源、磁盘、网卡的状态信息展示，管理平台设备管理界面的硬件部件展示信息与实际一一对应，支持硬盘点灯、服务器的UID点灯，主要用于运维场景，管理员可快速找到目标设备位置，提供软件界面截图证明。

	
	硬盘故障预测
	★为了提高系统主动预防故障和硬件可靠性，平台支持在管理界面进行系统硬盘故障预测，支持系统内SAS/SATA机械盘、SSD盘的故障预测，管理平台通过离线AI训练平台对数据进行分析、特征提取以及模型调优，可对硬盘故障提前7-14天进行预测预警，提供软件界面截图。

	
	内存故障预测
	★为保证平台可用性和及时规避内存的故障引发的平台故障风险，提供系统平台内节点的内存故障预测功能，支持内存在线故障预测和离线故障诊断两种分析模式，主动预防，提升硬件可靠性，多维分析，全面监控硬件状态，提供软件界面截图证明。

	
	NPU设备发现
	为支持快速部署和管理AI应用，系统支持自动发现NPU设备，提供扩容、升级场景中在工作集群节点上变动NPU加速卡自动发现和识别NPU的功能。

	
	OS纳管功能
	★支持纳管OS功能，管理平台能够在线添加纳管OS，支持在纳管OS开启监控后，采集OS的性能监控指标，并以图形化展示，包括CPU使用率、内存使用率、网卡下载速度、网卡上传速度、磁盘读取速度、磁盘写入速度、文件系统使用率等，提供软件界面截图证。

	
	NPU可靠性指标监控
	★为提升NPU加速卡的可靠性与运维效率，支持NPU可靠性指标的可视化监控，支持NPU资源不足、vNPU License失效、NPU内存ECC可纠正、不可纠正错误、NPU丢失、风扇异常、电源异常等关键状态的监控和告警提醒，提升AI训练推理、图形渲染场景下业务的可靠性。

	
	AI算力资源可视化
	★超融合平台内置AI算力卡管理工具，进行可视化数据采集，包括NPU使用率、内存使用率、温度、功耗等一系列常用的监控信息，并通过虚拟化引擎的监控系统形成KPI，能够在管理界面对NPU卡信息进行数据分析、聚合、持久化核呈现，提供软件界面截图。

	推理模型支持
	推理模型支持
	支持市面上的主流推理大模型，支持DeepSeek-R1/V3（满血版），蒸馏类模型（DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B，DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B，DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B，DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B），Meta-Llama-3-6B-Instruct、Qwen-7B-Instruct等模型。

	AI算力调度
	AI算力资源可视化
	管理平台上显示AI算力卡资源的计算资源使用情况、显存使用情况、功耗及温度等信息，支持NPU资源可视化管理，基于NPU的感知调度和内置插件、管理工具，进行可视化数据采集，包括NPU使用率、内存使用率、温度、功耗等监控信息，提供图表方式展示NPU相关指标，提升AI训推、图形渲染场景的可视化运维效率。

	
	AI算力卡卡调度策略
	★为满足业务多样需求，NPU调度模式可选择不同的策略，容器平台创建POD时，可根据实时的NPU资源，选择最优主机、AI算力卡卡，支持密度模式、性能模式，基于集群的资源分布，选择对应的主机、NPU调度POD。

	
	AI算力卡使用方式
	★为满足AI算力卡不同时使用场景的需求，容器平台支持多种NPU使用策略，支持NPU直通容器、vNPU切分功能，能够根据业务需求灵活调度NPU 资源，提高资源利用率。

	容器管理
	企业发行版K8s
	为全面支撑用户云原生容器服务的部署和运维，支持自研同品牌的K8s版本，容器平台能够为业务提供一站式部署管理、服务化调用、高可靠的云原生引擎。

	
	自动化部署
	云原生超融合平台提供开箱即用的容器化服务，可同时支持基于裸金属节点部署（包含GPU节点）K8s容器集群，容器平台环境自动化搭建、易用易管。

	
	生命周期管理
	超融合容器集群与自研插件集成，支持3步完成K8S集群的生命周期管理，支持基于超融合虚拟机的K8s用户集群的一键式扩容、缩容、用户集群升级等操作，可实现一键集群全生命周期管理。

	
	业务管理
	容器平台提供全资源管理，包括命名空间、工作负载、服务、存储、弹性伸缩、日志、事件等功能，支持Deployment，StatefulSet，DaemonSet，Job，CronJob，Pod等业务流程，支持工作负载的弹性伸缩管理，提供全面的业务管理流程。

	
	集群监控
	容器平台提供基于集群、节点和容器不同维度的监控信息，支持工作集群监控信息展示，包括时间、日志、性能指标、metric、event、阈值告警等。

	
	镜像仓库
	为方便用户快速灵活部署业务，容器平台内置镜像仓库，支持将进项仓库软件与镜像打包成虚拟机模版的方式进行业务快速部署，满足容器业务灵活敏捷的管理要求。

	
	弹性伸缩
	容器平台内置集群工作负载弹性伸缩的功能，支持用户可以通过UI界面轻松配置节点组工作负载伸缩参数，以实现节点组资源一键弹性伸缩，以提升资源的利用率



三、商务要求
	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	▲项目工期（交货期）及地点
	交货期：自合同签订之日起20个工作日内
地点：采购人指定地点
	

	2
	▲付款条件
	（1）预付款方式：合同生效以及具备实施条件且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的60%。若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间。

付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的票据。甲方开票信息如下：
单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T
开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216
	

	3
	▲履约保证金
	履约保证金（如有）：合同总金额的0.5%，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还（须到学校计划财务处办理退还手续），以保函形式提交的履约保证金无需办理退还手续。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。
	

	4
	违约责任及争议解决方式
	1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额0.3‰向乙方支付违约金。
2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价0.3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付  2000   元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
	

	5
	验收方式
	验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认
	

	6
	最终验收
	货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在5个工作日内进行最终验收。
	

	7
	质保期
	[bookmark: _GoBack]自验收合格之日起，质保期36月。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。
证明材料：提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟）。未提供承诺函，或承诺内容不完整，或承诺内容不符合上述要求的，本项不得分。
	

	8
	售后服务要求
	1.远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。
2.现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在  24  小时内派遣相关人员赶赴现场，  4  小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后  12  小时内到达现场抢修，并于到达现场  2 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经  3  次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。
	

	9
	配件、耗材及安装要求
	无
	

	10
	培训要求
	投标人须安排资深工程师开展 AI 服务器硬件维护、AI管理平台操作使用、运维等全流程实操培训，配套完整教学资料。
	

	11
	其它要求
	投标人提供以下两项承诺，每提供一项得1分，最高得2分：
1.投标人需提供所投产品均为全新产品承诺函。
2.投标人需提供相关软件无知识产权纠纷承诺函。
证明材料：提供加盖投标人公章的承诺函（格式自拟）。未提供承诺函，或承诺内容未完整覆盖对应事项的，对应项不得分。
	

	12
	投标人技术力量情况
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（1分）；
投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（1分）；
投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（1分）。
证明材料：提供有效期内的证书复印件，以及国家认证认可监督管理委员会官方网站http://www.cnca.gov.cn上查询截图，所有材料均须加盖公章。未提供或提供不全或不符合以上条件的，对应项不得分。
	

	13
	经验或业绩要求
	自2023年1月1日起至投标截止时间止(以合同签订日期为准），投标人每提供类似项目成功案例的得1分，最高得3分。
证明材料：提供合同复印件。未提供不得分。
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第5章 [bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_TABLE_1_1_0][bookmark: _Toc22234]浙江省政府采购合同主要条款指引

杭州电子科技大学采购合同（货物类）
合同编号_________________ 
确认书号：
项目编号：
甲方（采购人）：杭州电子科技大学  
乙方（供应商）： 
             
为了保护甲乙双方合法权益，根据项目   (填项目名称)      、 （填采购方式）   的中标（成交）结果，签署本合同，以资共同遵守。  
一、采购货物与合同价格
	序号
	货物名称
	品牌、型号等
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	品牌、型号、详细技术参数（技术参数可以合同附件方式提供）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（元，人民币）：小写￥              ，大写：


注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备（软件）费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、保修保换费、税费等。
二、供货范围
合同供货范围包括所有合同货物、相关的技术资料。
在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单中并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。
三、质保期、履约保证金与货款结算
1.质保期：自验收合格之日起，质保期      月。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。软件的质保期即维护期，乙方应提供升级服务。质保期内质保维护升级等费用包含在合同总价中，不额外收取。其他质保说明（如有）：                。
2.履约保证金（如有）：合同总金额的  　  %，合同签订后5个工作日内交纳。交付方式：保函/汇票/支票/电汇/转账等。交付完毕后提供保函或联系杭州电子科技大学计划财务处大厅开收据，验收合格后7个工作日内凭原始收据不计息退还（须到学校计划财务处办理退还手续），以保函形式提交的履约保证金无需办理退还手续。收款单位（户名）：杭州电子科技大学。开户银行：工行高新支行。银行账号：1202026209008806216。
3.货款结算：按以下第        种方式支付乙方合同价款。
（1）预付款方式：合同生效以及具备实施条件且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的      %（中小微企业限30％-70%）；货物在乙方安装调试完毕经甲方验收合格并收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同总价的　　　%。若供应商收取预付款，要求预付款保函有效期覆盖项目验收合格时间；提供了预付款保函则供应商无需再缴纳履约保证金。
（2）无需预付款的，可以采用以下付款方式：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]①货到分期付款：货物送达并经甲方初步验收并收到有效票据后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；货物由乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。
②货到一次性支付：
全部货物送达安装调试完毕，经甲方验收合格，收到增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。 
③其它支付形式（双方协商一致，须符合采购法规）：                                。                
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]无论何种结算方式，付款前，乙方须交纳合同约定的履约保证金（如有）并提供甲方财务处开具的履约保证金收据，乙方向甲方开具等额有效的票据。甲方开票信息如下：
单位名称：杭州电子科技大学。税号：12330000470009026T
开户银行：工行杭州高新支行。账号：1202026209008806216
四、知识产权 
[bookmark: _Hlk155103594]1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。
2.涉及产品定做的，甲方交付给乙方的设计图纸、样品、模具等商业秘密和知识产权归属于甲方，许可乙方在合同范围内使用，乙方负有保密责任。
3.乙方违反上述条款导致甲方受损的，由此所导致的所有责任以及甲方所支付的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）均由乙方承担。
五、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。
3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方支付合同总价15%的违约金。
六、货物交付
1.交货期：自合同签订之日起      个工作日内。
[bookmark: _Hlk155602651][bookmark: _Hlk155602451]2.交货方式：送货上门。
[bookmark: _Hlk155602663]3.交货地点：甲方指定地点。
[bookmark: _Hlk155181628]4.联系人及电话：甲方 姓名            ，联系电话              ；乙方 姓名            ，联系电话              。
5.乙方应在交货前3日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。
6.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。
7.乙方负责在约定期内将货物安全运抵指定地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。运输途中产生的交通事故、人身伤害、财产损失等责任均由乙方自行承担，与甲方无涉。
七、安装与验收
验收由甲方负责实施，甲乙双方验收人员在安装数量和合同价格清单上签字确认。
1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。
2.安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。
[bookmark: _Hlk155181772]3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方负责在    个工作日内进行最终验收。如甲方需要，验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当采取措施消除缺陷，乙方应承担逾期交货的违约责任。
八、质量保证与售后服务
[bookmark: _Hlk154577956]1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供      年   月后生产的，全新未经使用的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.售后服务
2.1远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时 技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。
2.2现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在      小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达现场抢修，并于到达现场    小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经    次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。
九、保密条款
乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应支付给甲方惩罚性违约金，并承担赔偿责任。保密期限自本协议签署之日起至该保密信息通过正常途径进入公知领域或甲方书面解除乙方保密义务之日止。
十、违约责任
1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额0.3‰向乙方支付违约金。
2.乙方逾期交货完工的，每逾期一日，应按合同总价0.3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货完工的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完工的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
[bookmark: _Hlk154755811]4.乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付     元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
5.因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
十一、不可抗力
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后3日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
4.本条所述的“不可抗力”依法律规定。
十二、法律适用与争议解决
1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、合同生效及其他
1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，甲方的单位公章盖采购中心合同专用章。
2.合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按《杭州电子科技大学采购合同管理实施细则》（杭电采〔2023〕154号）执行。（政府采购项目：合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。）     
3.本次采购过程中形成的招标（非招标）文件、投标（响应）文件、澄清承诺、补充协议、附件等为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果上述文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
（1）本合同及其补充合同、变更协议；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标（响应）文件（含澄清或者说明文件）；
（4）招标（非招标）文件（含澄清或者修改文件）；
（5）其他相关采购文件。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5. 本合同一式伍份，甲方执三份，乙方和鉴证方各执一份，具有同等法律效力。

合同附件： （附件名称                        ）（如有）

	

甲方：杭州电子科技大学（公章）
	

乙方：（公章）

	法定（授权）代表人：
(签字）
	法定（授权）代表人：
（签字）

	地址：杭州下沙高教园区二号大街1158号
	地址：		

	电话： 
	电话：	

	开户银行：工行高新支行 
	开户银行：	

	帐号：1202026209008806216
	帐号：

	签字日期：      年    月    日
	签字日期：      年    月    日

	
合同鉴证方（公章）： 
代表人：
（签字）
地址：  
电话： 


签字日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc22013][bookmark: _Toc2897]











第六章 投标文件格式附件






















附件1：                                          
杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目
项目编号：330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152（标项  ）

资
格
文
件

投标人全称：
地    址：
时    间：

1.资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；
（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;
（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）
（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。




▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：
1.声明书：
以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；
2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：
以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；
3.营业执照：
以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；
事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；
4.联合投标协议书：
以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；
5. 投标人的特定条件证明材料：
合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；
6.中小企业声明函：
项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；
残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
7.分包意向协议:
项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。



附件2：
声 明 书
致浙江省政府采购中心：
我方愿意参加贵方组织的杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目（编号为330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.投标文件自开标日起有效期为90天。
6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。
9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。
10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


投标人全称（公章）：          日 期：      

附件3-1：
法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目 项目编号：330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              


法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          

投标人全称（公章）：         日  期：           



附件3-2：
法定代表人身份证明
有效的身份证件扫描件、复印件：
正面：







反面：









法定代表人签名（或签名章）：       
联系方式：          邮箱：       

投标人全称（公章）：         日  期：           





附件4：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应        组织实施的编号为 330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
                                             
乙方承担的工作和义务为：                            
（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……
五、有关本次联合投标的其他事宜：             
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月  日



附件5：
联合投标授权委托书

 本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：       
授权代表身份证号码：              


	

联合体甲方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日
	

联合体乙方单位：   （公章）


法定代表人：     （签章）


日  期：  年  月  日



附件6：
分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。
一、分包内容在招标文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等
二、分包标的及数量
（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；
……
三、分包工作履行期限、地点、方式 
                                                                               
四、质量 
                                                                                     
五、违约责任
                                                                                     
六、争议解决的办法 
                                                                               
七、其他
（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。
   
投标人名称(盖公章)：					
分包供应商名称（盖公章）：						
……
                                 日期：  年  月   日


附件7：                                     
杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目
项目编号：330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152（标项  ）

技
术
及
商
务
文
件
投标人全称：
地    址：
时    间：
2.技术及商务文件目录
（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；
（3）技术响应表（格式见附件）；
（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
（7）商务响应表（格式见附件）；
（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
（9）技术培训计划（若有）；
（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
（12）投标人认为需要的其他文件资料。


附件8：
评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


授权代表签名：               日期：

附件9：
投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：
货物类
	序号
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	单位及
数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


服务类
	序号
	服务内容
	服务人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：


附件10：
技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况      

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：


附件11：
项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：
	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

授权代表签名：              日  期：



附件12：
商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：
	项目
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的承诺或说明

	项目工期（交货期）及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	项目维护计划
	
	
	

	响应情况
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	投标人技术力量情况
	
	
	

	经验或业绩要求
	
	
	

	……
	
	
	



授权代表签名：               日  期：
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附件13：
投标人业绩情况一览表
投标人全称（公章）：
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合
同
	验收
报告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。


授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：                                    
杭州电子科技大学协同融合处理专用计算平台项目
项目编号：330000263030150000565-ZZCG2026X-GK-152（标项  ）

报
价
文
件

投标人全称：
地    址：
时    间：

3.报价文件目录

（1） 开标一览表（格式见附件15）；
（2） 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件16）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；
（3） 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时另须提供，格式见附件17）；
（4） 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（5） 中小企业声明函（若需要，格式见附件18）；
（6） 残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件19）；
（7） 监狱企业证明文件（若需要）。


附件15：
开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：               

招标编号及标项：                 

	货物类

	货物
名称
	品牌
	产地
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。



授权代表签名：                              日期：           


开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：                 

招标编号及标项：                   

	服务类

	服务内容
	服务人员数量
	工作量
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。



授权代表签名：                              日期：            


开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：             

招标编号及标项：               

	工程类

	工程项目名称
	施工范围
	具体内容
	施工工期
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：小写：￥

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。
4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。
5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。



授权代表签名：                                日期：        


附件16：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：     
日期：    年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。





















附件17：

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：
（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年  月  日













附件18：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：         
日  期：            
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：         
日 期：           
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



1

附件19：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


      投标人名称（盖章）：        
       日  期：       
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